Pytania/Odpowiedzi dot. zapytania ofertowego nr Nr Z9/2024   
z dnia 26.01.2024r.

**Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej odnośnie instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej i elektrycznej**.

Odp.: Dokumentacja dot. instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i elektrycznej została dodana jako załączniki nr 13 i 14.

Zał.nr 13 Wewnętrzne Instalacje Sanitarne (2 pliki i 1 katalog w wersji elektronicznej: Wewn.Sanit P.T PDF (3 pliki))

Zał. nr 14 Wewnętrzne Instalacje Elektryczne Projekt Techniczny (2 pliki i 1 katalog w wersji elektronicznej: PDF (6 plików))

**Proszę o uzupełnienie projektu konstrukcji**.

Odp.: Dokumentacja dot. projektu konstrukcji została dodana w zał.nr 12

Zał. nr 12 Konstrukcja Projekt Techniczny (2 katalogi w wersji elektronicznej: Konstrukcja P.T. DWG (10 plików) Konstrukcja W2 PDF (39 plików))

1. **Pozycja 26 przedmiaru instalacji sanitarnych - Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 ilość 65 kpl - prosimy o informację czego dotyczy podana pozycja. Na projekcie instalacji sanitarnych nie widnieją podane urządzenia***.*

Odp.: W projekcie jest przyjęty pojemnościowy, elektryczny, podgrzewacz wody CLASIC II TGR 80N V=80, N=2,0kW, f-rmy BIWAR. Patrz projekt dział 7-wewnętrzne instalacje sanitarne, rys S-1, opis, str. 4 poz. 3.4.

1. **Pozycja 29-37 przedmiaru instalacji sanitarnych - nawiew powietrza do hali nagrzewnicami gazowymi - prosimy o informację czy pozycje są podane prawidłowo. Według projektu w magazynie nie przewidziano instalacji gazowej. Prosimy o informację w jaki sposób będzie dostarczane powietrze do części magazynowej ? Brak takich informacji w projekcie udostępnionym przez Zamawiającego***.*

Odp.: Magazyn nie jest ogrzewany. Omyłkowo umieszczono w kosztorysie nagrzewnice gazową. W projekcie jej nie ma.

**5. Stolarka drzwiowa i okienna – np. ilość bram segmentowych, w przedmiarach wpisane jest 9 sztuk (poz. 81), podczas gdy w projekcie mamy tylko 2 sztuki – w doku rozładunkowym oraz przy południowo-wschodnim narożniku.**

Odp.: Proszę patrzeć na – obmiar w mkw., a nie w sztukach. pkt. 80 Bz1: 12,50 m2, pkt. 81 Bz2: 9,0 mkw.

**6. Ilość stali konstrukcyjnej – w przedmiarach podana ilość to 52,335 tony (poz. 29-32), podczas gdy zestawienie stali konstrukcyjnej (Zał. Nr 12) wykazuje, że łączna ilość to 38,389 tony.**

Odp.: Ilość stali jest przewymiarowana. Proszę liczyć ją na postawie rysunków konstrukcyjnych.